|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MOTORE**  | **R110** | **R135** |
| Tipo di batteria  | Z.E. 50 |
| **AUTONOMIA**  |
| Protocollo di omologazione | WLTP(1) |
| Autonomia omologata in ciclo misto (km)(2) | 395 | 386 |
| Consumo omologato in ciclo misto (Wh/km) | 172 | 177 |
| Dimensioni ruote della versione omologata(4) | 15’’ | 16’’ |
| Autonomia reale media estate / inverno (km) | 375 / 240 |
| **MOTORE**  |
| Tecnologia motore elettrico  | Sincrono con rotore a bobina  |
| Potenza massima kW CEE (CV) / Potenza a regime potenza massima (giri/minuto)  | 80 (108) / da 3.395 a 10.886 | 100 (135) / da 4.200 a 11.163 |
| Coppia massima CEE (Nm) / Coppia a regime potenza massima (giri/minuto)  | 225 / da 500 a 3.395  | 245 / da 1.500 a 3.600 |
| **BATTERIA**  |
| Capacità utile (kWh)  |  | 52 |
| Tecnologia  | Ioni di litio  |
| Tensione totale (volt) |  | 400 |
| Numero di moduli / celle  | 12 / 192 |
| Peso della batteria (kg) |  | 326 |
| **TEMPO DI RICARICA(3)** |
| Caricatore | Adattivo mono-trifase AC (da 2 kW a 22 kW) e DC (fino a 50 kW) |
| Presa domestica 2,3 kW (monofase 10A) (0-100%) | 32 ore  |
| Wallbox 7,4 kW (monofase 32 A) (0-100%) | 9 ore e 30 minuti  |
| Colonnina 11 kW (trifase 16 A) (0-100%) | 6 ore |
| Colonnina 22 kW (trifase 32 A) (0-100%) | 3 ore  |
| Ricarica rapida DC 50 kW (0-80%) | 1 ora e 10 minuti  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MOTORE**  | **R110** | **R135** |
| Tipo di batteria  | Z.E. 50 |
| **TRASMISSIONE**  |  |
| Tipo di trasmissione  | Trasmissione con riduttore a un solo rapporto  |
| Numero di rapporti A.V. | 1 |
| **PERFORMANCE**  |  |
| Velocità di punta (km/h) | 135 | 140 |
| 0-50 km/h – 0-100 km/h – 80-120 km/h (s) | 3,9 – 11,4 – 9,3 | 3,6 – 9,5 – 7,1 |
| Aerodinamica SCx | 0,75 |
| **IMPIANTO STERZANTE**  |  |
| Tipo di impianto sterzante  | Servosterzo (elettrico)  |
| Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) | 10,56 |
| Numero di giri del volante  | 2,73 |
| **RUOTE E PNEUMATICI**  |  |
| Cerchi disponibili (‘’) | 15’’ e 16’’ (Life) / 16’’ e 17’’ (Zen) | 16’’ e 17’’ (Zen, Intens) |
| Tipo di pneumatici  | Michelin Primacy 4 |
| Dimensioni dei pneumatici  | 15’’: 185/65 R15 (92T) | - |
| 16’’: 195/55 R16 (91T)17’’: 215/45 R17 (91V anteriore), 205/45 R17 (88V posteriore) |
| **IMPIANTO FRENANTE**  |  |
| Anteriore: disco pieno (DP), disco ventilato (DV) Ø (mm) | Dischi ventilati 280 |
| Posteriore: tamburo (T), disco pieno (DP), disco ventilato (DV) Ø (mm) | Dischi ventilati 260 |
| **MASSE (KG)** |  |
| Massa a vuoto in ordine di marcia  | 1.502 |
| Massa totale circolante  | 1.988 |
| Peso massimo autorizzato con carico  | 1.988 |
| Peso massimo autorizzato con carico ammissibile all’anteriore / al posteriore | 1.048 / 940 |
| Carico utile (CU) (versione Life senza optional / versione Zen e Intens full optional) | 425 / 474 | 425 / 486 |
| Peso massimo rimorchio frenato / non frenato  | Non autorizzato / Non autorizzato  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **VOLUME DEL VANO BAGAGLI (ISO dm3)** |  |
|  | Sotto il copribagagli  | 338 |
|  | Banchetta posteriore ribaltata fino al padiglione  | 1.225 |
|  | **DIMENSIONI (mm)** |  |
| A | Passo  | 2.588 |
| B | Lunghezza fuori tutto  | 4.084 |
| C | Sbalzo anteriore  | 838 |
| D | Sbalzo posteriore  | 661 |
| E | Carreggiata anteriore | 1.506 |
| F | Carreggiata posteriore  | 1.489 |
| G | Larghezza fuori tutto su copri bagagliaio / con retrovisori  | 1.730 / 1.945 |
| H | Altezza a vuoto  | 1.562 |
| H1 | Altezza con portellone aperto a vuoto  | 2.028 |
| J | Altezza soglia di carico a vuoto  | 741 |
| K | Altezza libera dal suolo con carico  | 120 |
| L | Lunghezza abitacolo  | 1.678 |
| M | Larghezza ai gomiti anteriore | 1.384 |
| M1 | Larghezza ai gomiti posteriore  | 1.380 |
| N | Larghezza alle fasce anteriore  | 1.365 |
| N1 | Larghezza alle fasce posteriore  | 1.320 |
| P | Altezza di seduta anteriore sotto il padiglione a14° | 904 |
| Q | Altezza di seduta posteriore sotto il padiglione a 14° | 826 |
| Y | Larghezza massima ingresso del bagagliaio  | 941 |
| Y1 | Larghezza inferiore ingresso del bagagliaio  | 899 |
| Y2 | Larghezza interna tra passaruota  | 1.037 |
| Z | Altezza ingresso del bagagliaio  | 685 |
| Z1 | Lunghezza di carico massima con banchetta posteriore ribaltata  | 1.426 |
| Z2 | Altezza sotto il copri bagagliaio  | 622 |
| Z3 | Lunghezza di carico dietro i sedili posteriori  | 580 |
| HR01 | Altezza seduta posteriore  | 298 |
| HR11 | Raggio alle ginocchia in seconda fila  | 157 |
| W6 | Larghezza tra braccioli posteriori  | 1.247 |